附件：

冲口街道就业驿站采购智能服务设备参数

一、智能工作服务台参数

功能要求：集就业失业管理、求职招聘、就业创业补贴、流动人员人事档案管理服务等政务服务事项

便民设施：支持触屏操作和键盘鼠标操作，支持坐、立操作。

参考配置，其他对等及以上配置也可：

|  |  |
| --- | --- |
| **设备名称** | **智 能 工 作 服 务 台** |
| 机 柜 | 一体机柜钣金外壳  |
| 液晶屏 | 21.5英寸LED液晶显示器：显示比例：16:9最佳分辨率：1920x1080视角：（170°/170°）高亮度：350cd/m²高对比度：5000：1/60Hz使用寿命50000小时 |
| 触摸屏 | 触摸屏：21.5英寸触摸屏物理分辨率：4096\*4096触摸响应时间 <3mS精准触控 精准度高达99%，书写流畅、无断线无漂移完全物理钢化莫氏7级防爆玻璃，防刮、防撞击、防辐射透光率 >85%,接口方式 USB2.0适用操作系统 Windows7\Vista\XP\2003\2000\98\CE\Linux工作温度：-25 度至+45 度 |
| 主机 | I5 12代 16G+512G |
| 双目人脸识别摄像头 | 产品类型：双目人脸识别摄像头像素：200W 有效像素 1920(H) x 1080(V) 清晰度 HD 1080P 功能：集可见光、近红外人脸采集于一体，可实现人脸模板采集、人脸比对等功能CMOS感光芯片： 1/2.7 inch CMOS sensor  |
| 身份证读卡器 | 阅读距离：0～3cm；阅读时间：< 1S；符合居民身份证阅读器通用技术要求，兼容ISO14443（TypeA/B）标准；符合ISO/IEC 14443 type B标准，以及《GA 450-2013台式居民身份证阅读器通用技术要求》、《GA467-2013居民身份证验证安全控制模块接口技术规范》、通讯接口：USB接口；兼容系统：windows(XP.7.8.10),Linux,Android |
| 大键鼠 | 键盘鼠标 |